\documentclass[a4paper, 11pt]{article}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{setspace}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{float}
\usepackage[rflt]{floatflt}
\usepackage{tabularx}
\setlength{\parindent}{0pt}
\title{Der Webserver zu Hause, ohne feste IP}
\usepackage[
pdftitle={Der Webserver zu Hause, ohne feste IP}
pdfsubject={Wechselnde IP bei VDSL kein Problem für den eigenen Webservice zu Hause, kurze Anleitung zur Einrichtung}
pdfauthor={Udo Schmal}
pdfkeywords={Administration, privat Webservice, Fritz Box, DynDNS, dynamische DNS, United Domains}
]{hyperref}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0,0,.5}
\hypersetup{pdftex=true, colorlinks=true, breaklinks=true, linkcolor=darkblue, menucolor=darkblue, pagecolor=darkblue, urlcolor=darkblue}
\begin{document}Der Webserver zu Hause, ohne feste IP
\singlespacing
{\LARGE \textbf{\label{sec:title}Der Webserver zu Hause, ohne feste IP}}

\singlespacing
{\large \textbf{\label{sec:subtitle}Wechselnde IP bei VDSL kein Problem für den eigenen Webservice zu Hause, kurze Anleitung zur Einrichtung}}

Sicherlich wäre eine feste IP leichter aber eine wechselnde IP ist auch kein Problem für einen eigenen Webservice zu Hause, am Beispiel einer Fritz!Box möchte ich an dieser Stelle kurz erläutern wie es geht.

\singlespacing
\textbf{1. Schritt: Einrichtung des MyFritz!-Kontos über die Fritz!Box}

Konfiguration der Fritz!Box über das Webinterface \href{http://fritz.box}{http://fritz.box} oder \href{http://192.168.178.1/}{http://192.168.178.1/}

\textbf{Internet }-\&gt; MyFRITZ! -\&gt; \textbf{MyFRITZ!-Konto} -\&gt; MyFRITZ! für diese FRITZ!Box aktivieren

Dazu muss eine E-Mail-Adresse die zugleich als Benutzername genutzt wird und ein MyFRITZ!-Kennwort eingegeben werden.

\singlespacing
\textbf{2. Schritt: Unter myfritz.net die MyFRITZ!-Webadresse auslesen}

Zugang über die zuvor eingegebenen Daten auf \href{https://sso.myfritz.net/}{myfritz.net}

Mehr -\&gt; Geräteübersicht -\&gt; Produkt -\&gt; Die Adresse für den direkten Zugang zu Ihrer FRITZ!Box lautet: https://\textbf{vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net}:443/myfritz?user=mein.name\%40t-online.de\newline
der gefettete Teil dieser Adresse ist der relevante Teil.

\singlespacing
\textbf{3. Schritt: MyFRITZ!-Freigabe eintragen}

Weiter in der Konfiguration der Fritz!Box über das Webinterface \href{http://fritz.box}{http://fritz.box} oder \href{http://192.168.178.1/}{http://192.168.178.1/}

\textbf{Internet }-\&gt; Freigaben -\&gt; \textbf{MyFRITZ!-Freigaben} -\&gt; Neue MyFRITZ!-Freigabe

Netzwerkgerät: \emph{Ihr Webserver}\newline
Bezeichnung: \emph{z.B. HTTP-Server}\newline
Schema: \emph{http://}\newline
Port: \emph{80}\newline
MyFRITZ!-Adresse: http://\textbf{vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net}:80/

Achtung hier steht hinter dem Doppelpunkt eine 80 also wie beim Port!

\singlespacing
\textbf{4. Schritt: Webserver Portfreigabe eintragen}

\textbf{Internet }-\&gt; Freigaben -\&gt; \textbf{Portfreigaben }-\&gt; Neue Portfreigabe

Portfreigabe aktiv für: \emph{HTTP-Server}\newline
an Computer: \emph{Ihr Webserver}\newline
an IP-Adresse: \emph{wird automatisch durch die Computer Auswahl gesetzt.}

\singlespacing
\textbf{5. Schritt: CNAME-Eintrag im DNS-Eintrag Ihrer Domain vornehmen}

Beim Dienstleister Ihrer Wahl (z.B. united domains: www.united-domains.de) können Sie anschließend eine Web-Weiterleitung in Ihrem DNS-Eintrag einrichten. Hier wird dann wieder die MyFRITZ!-Adresse benötigt.

 CNAME: \textbf{vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net}

\singlespacing
\textbf{So kommt nun die Anfrage zu Ihrem Server:}

Ihre Domain -\&gt; vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net -\&gt; wechselnde IP Ihres Anschlusses -\&gt; IP Ihres Webservers
\end{document}