Der Webserver zu Hause, ohne feste IP
Der Webserver zu Hause, ohne feste IP
Wechselnde IP bei VDSL kein Problem für den eigenen Webservice zu Hause, kurze Anleitung zur Einrichtung
Sicherlich wäre eine feste IP leichter, aber eine wechselnde IP ist auch kein Problem für einen eigenen Webservice zu Hause, am Beispiel einer Fritz!Box möchte ich an dieser Stelle kurz erläutern, wie es geht.
1. Schritt: Einrichtung des MyFritz!-Kontos über die Fritz!Box
Konfiguration der Fritz!Box über das Webinterface  http://fritz.box  oder  http://192.168.178.1/ 
Internet -> MyFRITZ! -> MyFRITZ!-Konto -> MyFRITZ! für diese FRITZ!Box aktivieren
Dazu muss eine E-Mail-Adresse die zugleich als Benutzername genutzt wird und ein MyFRITZ!-Kennwort eingegeben werden.
2. Schritt: Unter myfritz.net die MyFRITZ!-Webadresse auslesen
Zugang über die zuvor eingegebenen Daten auf  myfritz.net 
Mehr -> Geräteübersicht -> Produkt -> Die Adresse für den direkten Zugang zu Ihrer FRITZ!Box lautet: https://vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net:443/myfritz?user=mein.name%40t-online.de
der gefettete Teil dieser Adresse ist der relevante Teil.
3. Schritt: MyFRITZ!-Freigabe eintragen
Weiter in der Konfiguration der Fritz!Box über das Webinterface  http://fritz.box  oder  http://192.168.178.1/ 
Internet -> Freigaben -> MyFRITZ!-Freigaben -> Neue MyFRITZ!-Freigabe
Netzwerkgerät: Ihr Webserver
Bezeichnung: z.B. HTTP-Server
Schema: http://
Port: 80
MyFRITZ!-Adresse: http://vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net:80/
Achtung hier steht hinter dem Doppelpunkt eine 80 also wie beim Port!
4. Schritt: Webserver Portfreigabe eintragen
Internet -> Freigaben -> Portfreigaben -> Neue Portfreigabe
Portfreigabe aktiv für: HTTP-Server
an Computer: Ihr Webserver
an IP-Adresse: wird automatisch durch die Computer Auswahl gesetzt.
5. Schritt: CNAME-Eintrag im DNS-Eintrag Ihrer Domain vornehmen
Beim Dienstleister Ihrer Wahl (z.B. United Domains: www.united-domains.de) können Sie anschließend eine Web-Weiterleitung in Ihrem DNS-Eintrag einrichten. Hier wird dann wieder die MyFRITZ!-Adresse benötigt.
 CNAME: vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net
So kommt nun die Anfrage zu Ihrem Server:
Ihre Domain -> vadfkuzukxxfgfl9.myfritz.net -> wechselnde IP Ihres Anschlusses -> IP Ihres Webservers